RETRO ZT ZT.L1.R19.XY
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74). Závěs: tyčový.
Napětí: 230V
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 13,3 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 1677 lm
Světelný tok svítidla: 1188 lm
A: 190 mm
B: 250 mm
C: 1000 mm
Dali 1: Dostupné
Dali 2: Dostupné
Koridor funkce: Dostupné na poptávku
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Track systém: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 3000 g