RETRO BS19.L1.R19.XY
Typ: stropní svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: lakovaný hliník – RAL bílá 9016 (.41), RAL černá 9005 (.45), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74).
Napětí: 230V
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 13,3 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 1677 lm
Světelný tok svítidla: 1188 lm
A: 190 mm
B: 245 mm
Dali 1: Dostupné
Dali 2: Dostupné
Hmotnost: 2200 g